*Załącznik nr 1.2 do SWZ*

**FORMULARZ PARAMETRY**

(zestawienie techniczno-funkcjonalne)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa trzech serwerów aplikacyjnych i dwóch UPS-ów dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z dopuszczeniem składania ofert częściowych”,** znak sprawy: **DZP-361/130/2021**, prowadzonego przez Zamawiającego **Uniwersytet Warszawski**, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy **(wpisać nazwę):**

**……………………………………………………………………………………………………………………….**

oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o parametrach techniczno–funkcjonalnych wskazanych i opisanych w tabeli poniżej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPS – 2 szt.** | | |
| **L.p** | Wymagane minimalne parametry -opis.  (wypełnił Zamawiający) | Parametry charakteryzujące konkretnie oferowany sprzęt -szczegółowy opis.  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **A** | B | C |
|  | **Marka, oznaczenie sprzętu, inne informacje**: |  |
|  | UPS300VA  Do zabudowy w szafie 10’, max wysokość 2U  Szyny montażowe  Min. moc wyjściowa 3000VA  Auto diagnozowanie, automatyczna regulacja napięcia (AVR), wbudowane gniazdo SMARTSLOT, wbudowane zarzadzanie za pośrednictwem protokołów WB/SMP, baterie wymienialne podczas pracy, inteligentne zarządzanie bateriami, LINE-interactive, miernik obciążenia, Network-grade line conditioning, wskaźnik stanu przeciążenia.  Wskaźnik konieczności wymiany baterii, sinusoida na wyjściu, oprogramowanie, akumulatory wymieniane przez użytkownika  Zabezpieczenia:  Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, Termiczne.  Zabezpieczenie przed przeładowaniem.  Powiadomienie o rozłączenie akumulatora. Alarmy dźwiękowe, automatyczny test.  Wbudowany wyświetlacz LCD, Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania.  Liczba gniazd wyjściowych:  IEC 320C13 – min. 8 szt.  IEC 320C9 – min. 1 szt.  Port komunikacyjny USB, Serial, RJ-45 min 10/100Base-T  Zarzadzanie i monitoring przez siec LAN  Zasilanie WE230V/50Hz  Zasilanie WY 220-240V/50Hz |  |
|  | Gwarancja  Min 36 miesięcy. |  |

*<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>*