Załącznik nr 1 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Dostawa systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi**

1. **Ogólne wymagania punktów dostępowych (AP)**
   1. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Ponadto produkty mają być przechowywane   
      i instalowane w warunkach określonych przez producenta
   2. Dostarczone punkty dostępowe muszą być kompatybilne z klastrem kontrolerów posiadanym przez Zamawiającego: Extreme Networks VE6125 XLarge (wersja oprogramowania: 05.16.05.0012).
   3. Zgodność ze standardem VLAN 802.1q
   4. Jednoczesna praca w pasmach 2,4Ghz i 5Ghz
   5. Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.11e, 802.11k, 802.11r, 802.11i
   6. Punkt dostępowy musi zapewniać dostęp do sygnału radiowego w specyfikowanej charakterystyce (dookólna / sektorowa) bez martwych pól
   7. Anteny o wzmocnieniu nie mniejszym niż 2 dBi dla 2,4Ghz oraz 3dBi dla 5Ghz
   8. Ochrona przed interferencjami sygnału
   9. Możliwość jednoczesnego uruchomienia przynajmniej 16 SSID/WLAN (minimum 8 dla pojedynczego radia)
   10. Obsługa następujących protokołów / standardów: WPA2, WPA3, 802.1x, AES
   11. Zasilanie poprzez PoE – 802.3af, 802.3at.lub 802.3bt
   12. Do każdego punktu dostępowego ma być dostarczona licencja pozwalająca na dożywotnie zarządzanie nim w klastrze kontrolerów opisanym w punkcie A.2
   13. Do każdego punktu dostępowego ma być dostarczony 1 patchcord ekranowany F/UTP lub U/FTP kategorii nie niższej niż 6A - zgodnie z normą ISO 11801 (Ed. 2.2). Długość 0,5m – 3m, wskazana przez Zamawiającego
   14. Gwarancja przez minimum 36 miesięcy, ale nie krótsza od oferowanej przez producenta sprzętu
   15. Dostęp do portalu pomocy technicznej producenta oraz aktualizacji oprogramowania przez okres gwarancji. Zakupione urządzenia muszą być zarejestrowane na koncie Zamawiającego w portalu pomocy technicznej producenta
2. **Ogólne wymagania dostawy materiałów i prowadzenia prac instalacyjnych**
   1. Wszystkie materiały, mocowania, akcesoria i urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Ponadto produkty mają być przechowywane i instalowane w warunkach określonych przez producenta
   2. Prace będą prowadzone w terminie ustalonym z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje, że część prac będzie prowadzona poza godzinami pracy biurowej lub dydaktycznej
   3. Wszystkie materiały i narzędzia dostarcza Wykonawca
   4. Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do użytku na terenie Polski
   5. Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami technicznymi oraz BHP
   6. Materiały użyte do instalacji muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie
   7. Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia prac montażowych
   8. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ład i porządek na terenie wykonywanych prac oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci
   9. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać rzeczywiste mapy pomiarów (wyspecyfikowane w punkcie B.11)*,* dla całego budynku/terenu zewnętrznego, w którym prowadzona była instalacja
   10. Pomiary sieci bezprzewodowej i mapy zasięgu mają zostać przygotowane w dedykowanym oprogramowaniu osobno dla częstotliwości 2,4Ghz oraz 5Ghz
   11. Rzeczywiste mapy pomiarów, potwierdzające osiągnięcie planowanych parametrów radiowych, mają zawierać w szczególności:
       1. Siłę sygnału dla wszystkich punktów dostępowych
       2. Siłę sygnału pojedynczych punktów dostępowych
       3. Rozkład kanałów radiowych
       4. SNR (signal-to-noise ratio)
       5. SIR (signal-to-interference ratio)
       6. Liczba widocznych AP, zgodnie z definicją widoczności w punkcie I.6
       7. Przepustowość sieci
       8. Nakładanie kanałów (channel overlap)
   12. Na każdej mapie powykonawczej mają zostać naniesione nazwy AP przekazane przez Zamawiającego
   13. Wyskalowanie legendy mapy ma zapewnić jednoznaczne rozróżnienie naniesionych wartości
   14. Przy pomiarach zasięgu Wykonawca ma dokonywać pomiarów z gęstością nie mniejszą niż:
       1. Jeden pomiar na każde 10m^2 wewnątrz budynków
       2. Jeden pomiar na każde 100m^2 na zewnątrz budynków
   15. W przypadku wystąpienia rozbieżności między planowaniem radiowym a rzeczywistymi pomiarami, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi modernizację instalacji zgodnie ze wszystkimi zapisami specyfikacji technicznej oraz umowy doprowadzając do stanu wyspecyfikowanego w planowaniu radiowym.
3. **AP wewnętrzny standardowy**
   1. Spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. A oraz pkt. B
   2. Wykonawca powiesi punkt dostępowy wewnątrz budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
   3. Praca w trybie co najmniej MU-MIMO 2x2:2
   4. Jednoczesna możliwość podłączenia przynajmniej 250 klientów
   5. Możliwość montażu AP na ścianie lub suficie (niezbędnie części mają być dostarczone   
      w zestawie)
   6. Wyposażony w minimum 1 port 1000BASE-T
   7. Poprawna praca w temperaturach od 0°C do 40°C
4. **AP wewnętrzny o wysokiej wydajności**
   1. Spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. A oraz pkt. B
   2. Wykonawca powiesi punkt dostępowy wewnątrz budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
   3. Praca w trybie co najmniej MU-MIMO 4x4:4
   4. Jednoczesna możliwość podłączenia przynajmniej 500 klientów
   5. Możliwość montażu AP na ścianie lub suficie (niezbędnie części mają być dostarczone   
      w zestawie)
   6. Wyposażony w minimum 1 port 2.5GBASE-T
   7. Poprawna praca w temperaturach od 0°C do 40°C
5. **AP zewnętrzny – transmisja dookólna**
   1. Spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. A oraz pkt. B
   2. Wykonawca powiesi punkt dostępowy na zewnątrz budynku (na elewacji, kominie lub maszcie) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
   3. Praca w trybie co najmniej MU-MIMO 4x4:4
   4. Punkt dostępowy musi zapewniać dostęp do sygnały radiowego dookólnie
   5. Zamawiający dopuszcza użycie zewnętrznych anten dwuzakresowych w celu spełniania wymagania E.4
   6. Jednoczesna możliwość podłączenia przynajmniej 400 klientów
   7. Możliwość montażu AP na ścianie lub maszcie o średnicy 1 – 2,5 cala (niezbędnie części mają być dostarczony w zestawie)
   8. Wyposażony w minimum 1 port 1000BASE-T
   9. Poprawna praca w temperaturach od -40°C do 55°C
   10. Punkt dostępowy zgodny ze standardem odporności na warunki atmosferyczne IP67
   11. Zamawiający nie dopuszcza użycia nieintegralnej, zewnętrznej obudowy w celu spełniania wymagań
   12. Wymiary nieprzekraczające 35 x 26 x 23 cm (nie wliczając zestawu montażowego oraz anten)
6. **AP zewnętrzny – transmisja sektorowa** 
   1. Spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. A oraz pkt. B
   2. Wykonawca powiesi punkt dostępowy na zewnątrz budynku (na elewacji, kominie lub maszcie) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
   3. Praca w trybie co najmniej MU-MIMO 4x4:4
   4. Punkt dostępowy musi zapewniać dostęp do sygnału radiowego w sektorze nie mniejszym niż 30 stopni oraz nie większym niż 130 stopni
   5. Zamawiający dopuszcza użycie zewnętrznej anteny dwuzakresowej w celu spełnienia wymagania F.4
   6. Jednoczesna możliwość podłączenia przynajmniej 400 klientów
   7. Możliwość montażu AP na ścianie lub maszcie o średnicy 1 – 2,5 cala (niezbędnie części mają być dostarczony w zestawie)
   8. Wyposażony w minimum 1 port 1000BASE-T
   9. Poprawna praca w temperaturach od -40°C do 55°C
   10. Punkt dostępowy zgodny ze standardem odporności na warunki atmosferyczne IP67
   11. Zamawiający nie dopuszcza użycia nieintegralnej, zewnętrznej obudowy w celu spełniania wymagań
   12. Wymiary nieprzekraczające 35 x 26 x 23 cm (nie wliczając zestawu montażowego oraz anten)
7. **Planowanie radiowe budynku**
   1. Planowanie radiowe 10 000m^2 budynku
   2. Planowanie zasięgu i kanałów musi zostać wykonane w oparciu o AP specyfikowane w punktach C i D
   3. Do projektu wykonawczego mają być załączone mapy przygotowane w dedykowanym oprogramowaniu i zawierać przynajmniej:
      1. Planowanie pokrycia budynku zasięgiem sieci bezprzewodowej we wskazanych przez Zamawiającego obszarach, przy czym siła sygnału nadawanego w każdym punkcie ma nie być mniejsza niż -67 dBm dla pasma 2,4Ghz i 5Ghz
      2. Planowanie kanałów radiowych i mocy nadawanej radia dla każdego AP, osobno dla pasma 2,4Ghz oraz 5Ghz, przy czym:
         1. Kanały możliwe do wykorzystania dla pasma 2,4 Ghz to [1,6,11] (o szerokości 20 Mhz), a dla pasma 5Ghz to [36,44,52,60,100,108,132] (o szerokości 40 Mhz)
         2. W każdym punkcie planowanego obszaru maksymalna liczba widocznych punktów dostępowych na tym samym kanale wyniesie maksymalnie 1. Przez widoczny AP Zamawiający rozumie siłę sygnału większą niż -75 dBm
         3. Planowanie ma uwzględniać sygnał nadawany przez AP znajdujące się w całym budynku
         4. Wykonawca dla każdego z planowanych punktów dostępowych zdefiniuje zakres mocy sygnału nadawanego przez radio, wyrażony w dBm
      3. Planowany rozkład SNR (signal-to-noise ratio), we wszystkich wskazanych przez zamawiającego obszarach, tak by jego wartość nie była mniejsza niż 25 dBm
      4. Planowany rozkład SIR (signal-to-interference ratio), we wszystkich wskazanych przez zamawiającego obszarach, tak by jego wartość nie była mniejsza niż 10 dBm
      5. Przybliżoną lokalizację aktualnie zainstalowanych AP z wyszczególnieniem dla każdego z parametrów:
         1. SSID
         2. BSSID
         3. Kanał nadawania
   4. Wyskalowanie legendy mapy ma zapewnić jednoznaczne rozróżnienie naniesionych wartości
   5. W celu spełnienia warunków planowania z punktu I.3, Zamawiający zezwala na zdefiniowanie punktów dostępowych z wyłączonym radiem w paśmie 2,4 Ghz
   6. Projekt Wykonawczy ma zawierać wypełniony formularz zamówienia sprzętu i prac niezbędnych do wykonania wszystkich zadań zawartych w projekcie (załącznik 4 do umowy)
   7. Trasy kablowe i rozmieszczania AP muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego
   8. Zamawiający przekaże Wykonawcy plany obszaru w formacie cyfrowym
   9. Wykonawca dostarczy raport z planowanie radiowe w formie elektroniczn oraz rozplanowanie AP na piętrach (plik w formacie .ESX, XML lub ZIP)
8. **Planowanie radiowe terenu zewnętrznego** 
   1. Planowanie radiowe 50 000m^2 terenu zewnętrznego
   2. Planowanie zasięgu i kanałów musi zostać wykonane w oparciu o AP specyfikowane w punktach E i F
   3. Do projektu wykonawczego mają być załączone mapy przygotowane w dedykowanym oprogramowaniu i zawierać przynajmniej:
      1. Planowanie pokrycia terenu zasięgiem sieci bezprzewodowej we wskazanych przez Zamawiającego obszarach, przy czym siła sygnału nadawanego w każdym punkcie ma nie być mniejsza niż -67 dBm dla pasma 2,4Ghz i 5Ghz
      2. Planowanie kanałów radiowych i mocy nadawanej radia dla każdego AP, osobno dla pasma 2,4Ghz oraz 5Ghz, przy czym:
         1. Kanały możliwe do wykorzystania dla pasma 2,4 Ghz to [1,6,11] (o szerokości 20 Mhz), a dla pasma 5 Ghz to [36,44,52,60,100,108,132] (o szerokości 40 Mhz)
         2. W każdym punkcie planowanego obszaru maksymalna liczba widocznych punktów dostępowych na tym samym kanale wyniesie maksymalnie 1. Przez widoczny AP Zamawiający rozumie siłę sygnału większą niż -75 dBm
         3. Wykonawca dla każdego z planowanych punktów dostępowych zdefiniuje zakres mocy sygnału nadawanego przez radio, wyrażony w dBm
      3. Planowany rozkład SNR (signal-to-noise ratio), we wszystkich wskazanych przez zamawiającego obszarach, tak by jego wartość nie była mniejsza niż 25 dBm
      4. Planowany rozkład SIR (signal-to-interference ratio), we wszystkich wskazanych przez zamawiającego obszarach, tak by jego wartość nie była mniejsza niż 10 dBm
   4. Wyskalowanie legendy mapy ma zapewnić jednoznaczne rozróżnienie naniesionych wartości
   5. W celu spełnienia warunków planowania z punktu J.3, Zamawiający zezwala na zdefiniowanie punktów dostępowych z wyłączonym radiem w paśmie 2,4 Ghz
   6. Projekt Wykonawczy ma zawierać wypełniony formularz zamówienia sprzętu i prac niezbędnych do wykonania wszystkich zadań zawartych w projekcie (załącznik 4 do umowy)
   7. Projekt Wykonawczy ma zawierać wizualizację montażu wszystkich planowanych AP
   8. Trasy kablowe, rozmieszczania AP i wizualizacje montażu muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego
   9. Zamawiający przekaże Wykonawcy plany obszaru w formacie cyfrowym
   10. Wykonawca dostarczy raport z planowanie radiowe w formie elektroniczn oraz rozplanowanie AP w terenie (plik w formacie .ESX, XML lub ZIP)
9. **Audyt sieci bezprzewodowej**
   1. Pomiary radiowe 10 000m^2 obszaru
   2. Pomiar zasięgu i kanałów musi zostać wykonane dla dowolnych punktów dostępowych posiadanych przez Zamawiającego
   3. Przy pomiarach zasięgu, Wykonawca ma dokonywać pomiarów z gęstością nie mniejszą niż:
      1. Jeden pomiar na każde 10m^2 wewnątrz budynków
      2. Jeden pomiar na każde 100m^2 na zewnątrz budynków
   4. Pomiary sieci bezprzewodowej i mapy zasięgu mają zostać przygotowane w dedykowanym oprogramowaniu osobno dla częstotliwości 2,4Ghz oraz 5Ghz
   5. Dokumentacja audytowa ma zawierać rzeczywiste mapy pomiarów, w szczególności:
      1. Siłę sygnału dla wszystkich punktów dostępowych
      2. Siłę sygnału pojedynczych punktów dostępowych
      3. Lokalizację pojedynczego punktu dostępowego
      4. Rozkład kanałów radiowych
      5. SNR (signal-to-noise ratio)
      6. SIR (signal-to-interference ratio)
      7. Liczba widocznych AP, zgodnie z definicją widoczności w punkcie I.6
      8. Przepustowość sieci
      9. Nakładanie kanałów (channel overlap)
      10. Przybliżoną lokalizację aktualnie zainstalowanych AP z wyszczególnieniem dla każdego z parametrów:
          1. SSID
          2. BSSID
          3. Kanał nadawania
   6. Wykonawca na mapie pomiarów zamieści jedynie widoczne AP. Zamawiający widczoność AP rozumie przez siłę sygnału większą niż -75 dBm.
   7. Pojedynczy punkt dostępowy na mapy pomiarów mogą pojawić się jedynie raz
   8. Wyskalowanie legendy mapy ma zapewnić jednoznaczne rozróżnienie naniesionych wartości
   9. Do dokumentacji audytowej dołączny ma być raport, sporządzany na bazie mapy pomiarów, zawierający:
      1. Top 5 urządzeń generujących zakłócenia w kanałach używanych przez punkty dostępowe Zamawiającego dla każego z pięter budynku lub obszaru
      2. Propozycja zmian w rozmieszczeniu punktów dostępowych (w przypadku zmiany struktury wewnętrznej budynku) Zamawiającego, oraz planowanie kanałów radiowych i mocy nadawanej radia dla każdego z tych AP, osobno dla pasma 2,4Ghz oraz 5Ghz, przy czym:
         1. Kanały możliwe do wykorzystania dla pasma 2,4 Ghz to [1,6,11] (o szerokości 20 Mhz), a dla pasma 5 Ghz to [36,44,52,60,100,108,132] (o szerokości 40 Mhz)
         2. W każdym punkcie planowanego obszaru maksymalna liczba widocznych punktów dostępowych na tym samym kanale wyniesie maksymalnie 1.
         3. Wykonawca dla każdego z planowanych punktów dostępowych zdefiniuje zakres mocy sygnału nadawanego przez radio, wyrażony w dBm
   10. Wykonawca dostarczy dokumentacją audytową w formie elektronicznej
   11. Zamawiający przekaże Wykonawcy plany obszaru w formacie cyfrowym