*Załącznik nr 1.3 do SWZ*

**FORMULARZ PARAMETRY**

 (zestawienie techniczno-funkcjonalne)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa trzech serwerów aplikacyjnych i dwóch UPS-ów dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z dopuszczeniem składania ofert częściowych”,** znak sprawy: **DZP-361/130/2021**, prowadzonego przez Zamawiającego **Uniwersytet Warszawski**, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy **(wpisać nazwę):**

**……………………………………………………………………………………………………………………….**

oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o parametrach techniczno–funkcjonalnych wskazanych i opisanych w tabeli poniżej.

|  |
| --- |
| **Serwer bazy danych – 1 szt.** |
| **L.p** | Wymagane minimalne parametry -opis.(wypełnił Zamawiający) | Parametry charakteryzujące konkretnie oferowany sprzęt -szczegółowy opis.**(wypełnia Wykonawca)** |
| **A** | B | C |
|  | **Marka, oznaczenie sprzętu, inne informacje**: |  |
|  | ZastosowanieSerwer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych, bazy danych, wirtualizacji |  |
|  | ObudowaObudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 24 dysków 2,5” HOTPLUG wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |
|  | ProcesorZainstalowane dwa procesory min. dwunasto-rdzeniowe x86 min. 2.4GHz dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 18800 (na dzień 2021.09.03) zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ.Wynik testu musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net |  |
|  | Płyta głównaPłyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wielordzeniowych. |  |
|  | ChipsetDedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
|  | RAMmin. 128 GB, dowolnego typu: RDIMM lub LRDIMM, min. 2666MT/s, umożliwiając dalszą rozbudowę pamięci RAM do min. 1,5Tb pamięci, min. 20 slotów przeznaczonych na rozbudowę pamięci.  |  |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAMMemory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling  |  |
|  | Gniazda rozszerzeń- minimum siedem slotów PCIe generacji 3, w tym min. 4 sloty PCie x16 |  |
|  | Kontroler dyskowySprzętowy kontroler dyskowy wyposażony w min. 8GB pamięci Cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60. |  |
|  | Dyski twardeMożliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMeZainstalowane 24 dyski 10kRPM SAS o pojemności min. 1,2 TB HotPlug 12Gb/s każdy.Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 240GB oraz skonfigurowane w sprzętowy RAID 1. z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może wykorzystywać wnęk na dyski twarde, slotów M.2 oraz nie może wykorzystywać wbudowanych portów USB. |  |
| 12. | Interfejsy sieciowe/FC/SASWbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. 2 interfejsy sieciowe 10GbE ze złączami w standardzie SFP+Możliwość instalacji wymiennie modułów (Typu LOM) nie zajmujących slotów PCie udostepniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+,- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BASET.- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BASET.- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28.Dodatkowo 2 karty HBA 2 portowe FC16Gb/sDodatkowo 2 karty dwuportowe SFP+ 10GbEWszystkie zatoki SFP+, 10GbE wyposażone w interfejsy SFP+ 10GBASE-SR 850 nm (wkładka)Wszystkie zatoki SFP+ oraz FC wyposażone w patchcordy MM LC-LC OM3 dł. 10 m.Wszystkie katy sieciowe tego samego producentaWymagane jest aby zastosowane wszystkie karty rozszerzeń posiadały mocowanie (tzw. Śledź, ang. Bracket) o pełnym rozmiarze, w przypadku zastosowania kart o rozmiarze low-profile wykonawca dostarczy dodatkowe mocowania (tzw. Śledź, ang. Bracket) o pełnym wymiarze  |  |
| 13. | Napęd optycznyBrak |  |
| 14. | Wbudowane portyMin. 5x USB ( w tym min. 2 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0), 2 x RJ-45, 2 porty SFP+, 2 porty VGA (w tym jeden na panelu przednim, drugi na tylnym panelu), min. 1xRS-232.Wymagane jest aby na przednim panelu znajdowały się 3 porty USB (w tym jeden do konsoli zarządzającej). Nie dopuszcza się żeby liczba i rozmieszczenie wszystkich wymaganych portów było realizowane za pomocą przejściówek lub adapterów. |  |
| 15. | VideoZintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 16. | WentylatoryRedundantne wentylatory |  |
| 17. | ZasilaczeRedundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. Posiadające certyfikat efektywności energetycznej Platinium |  |
| 18. | BezpieczeństwoWbudowany moduł TPM 2.0Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| 19. | DiagnostykaObudowa wyposażona w panel LED umieszczony na froncie, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie systemu, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| 20. | Karta ZarządzaniaNiezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:* zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
* zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m. in. prędkości obrotowe wentylatorów, konfiguracji serwera);
* szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
* możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
* wsparcie dla IPv6,
* wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,
* możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz,
* możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
* Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS,
* wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
* możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232,
* możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy,
* monitorowanie zużycia dysków SSD,
* automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta,
* automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera,
* możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware,
* możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych,
* automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram.

Możliwość wyposażenia w kartę z obsługą wewnętrznej pamięci SD o pojemności min. 16GB do przechowywania sterowników i firmware komponentów serwera umożlwiającą szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. |  |
| 21. | CertyfikatySerwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001 lub równoważnymi. Serwer musi posiadać deklarację CE.Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności z oprogramowaniem Vmware ESXi co najmniej od wersji 6.7 U3 |  |
| 22. | Wspierane systemy operacyjneCo najmniej CitriX XenServer, Microsoft Windows Server włączając Microsoft Hyper-V, Vmware vSphere, Oracle Linux i wirtualizacja, Red Hat Enterprise Linux i wirtualizacja. |  |
| 23. | InneUrządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.  |  |
| 24. | Warunki gwarancji5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnodostępne na terenie kraju narzędzie komunikacyjne zapewniające możliwość zgłoszenia awarii w systemie 24/7/365 z natychmiastowym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008 lub równoważną na świadczenie usług serwisowych.Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |
| 25. | Dokumentacja użytkownikaZamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej.Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

*<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>*