Warszawa, dnia 02.02.2022 r.

DZP-361/171/2021/IG/146

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie podstawowym nr DZP-361/171/2021 na „Izolację fundamentów starej części budynku Domu Studenta nr 5 przy ul. Smyczkowej 5/7   
w Warszawie”

Dnia 27.01.2022 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi.

***ZESTAW 1***

Pytanie 1:

Zamawiający nie podaje w przedmiarze ile rzędowa ma być wykonana hydroizolacja, czy w związku z tym wywiercenie otworów będzie wykonywała firma zewnętrzna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji jednorzędowej. Wiercenie otworów wchodzi w zakres zamówienia podstawowego i ma zostać wykonane przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa w ramach przedmiotowego postępowania.

Pytanie 2:

To samo dotyczy oczyszczenia powierzchni ścian, brak w przedmiarze takiej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie powołuje się na konkretny przedmiar, czy to na roboty wewnętrzne (zamówienie podstawowe) czy na roboty zewnętrzne (zamówienie podobne).

Jeśli chodzi o przedmiar na roboty wewnętrzne (zamówienie podstawowe) to w opinii Zamawiającego nie ma potrzeby wykonywania czyszczenia ścian.

Jeśli chodzi o przedmiar na roboty zewnętrzne (zamówienie podobne):

W pozycji 28 jest przewidziane czyszczenie murów

**Zamawiający zaznacza, że Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu składa ofertę tylko na zamówienie podstawowe. Opis zamówień podobnych został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania jedynie informacyjnie.**

Pytanie 3:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej oczyszczenia otworów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem do pozycji KNR 0-40 0201 (tablice 06 i 11 należą do jednej grupy 0201) Wyszczególnienie robót, w punkcie 4, jest przewidziane „4. Oczyszczenie otworów sprężonym powietrzem”.

Pytanie 4:

Brak pozycji dotyczącej wykucia koryta w posadzce przy ścianie o wym. 10-15 cm, by uszczelnić ją prawidłowo przed wilgocią.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyjęta technologia nie przewiduje wykucia koryta w posadzce przy ścianie.

Pytanie 5:

Brak pozycji uzupełnienia posadzki płytkami w miejscu wykonania koryta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się wykucia koryta, więc nie ma potrzeby wykonywania uzupełnienia posadzki płytkami.

Pytanie 6:

Brak pozycji wykucie bruzdy w kształcie klina i oczyszczenie ścierne wraz z wypełnieniem bruzdy zaprawą np. Penecrete.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie dotyczy przedmiaru na roboty zewnętrzne (zamówienie podobne). Zakres pytania jest ujęty w pozycji nr 33 przedmiaru zewnętrznego.

**Zamawiający zaznacza, że Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu składa ofertę tylko na zamówienie podstawowe. Opis zamówień podobnych został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania jedynie informacyjnie.**

Pytanie 7:

Czy Zamawiający rezygnuje z wykonania tynków renowacyjnych w miejscu wykonania hydroizolacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający rezygnuje.

Pytanie 8:

Odnośnie prac zewnętrznych, czy Zamawiający rezygnuje z wykonania hydrofibizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający rezygnuje.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera