**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –Tapczany 1-osobowe DO POKOI STUDENCKICH +ON**

**Uwagi ogólne:**

1. Zamówienie obejmuje zakup tapczanów wraz z dostawą oraz montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym: ustawienie mebli i montaż tapczanów.

2. Kolory płyt wiórowych MDF – wzór: drewnopodobne, do ustalenia przed dostawą – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dostępną paletę kolorów. Próbki materiałów i wybarwień wykonawca wykonuje i dostarcza Zamawiającemu na własny koszt.

3. Wszystkie wąskie krawędzie płyt wiórowych MDF oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze mebla.

4. Meble należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej MDF o grubości 18 mm, chyba że w szczegółowym opisie poszczególnych elementów wskazano inną grubość płyty.

5. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rysunki poglądowe tapczanów do akceptacji – najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

6. Kolor pokrowca materacy – do ustalenia przed dostawą. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dostępną paletę kolorów – min. 5 opcji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA** | **OPIS** | **ILOŚĆ** |
| **1.** | TAPCZAN 1-OSOBOWY Z MATERACEM | Konstrukcja wykonana z rurki stalowej kwadratowej 25x25 mm malowanej proszkowo na kolor czarny, boki z płyty wiórowej MDF gr. 25 mm, leżysko pod materac grubości 25 mm, 2 szuflady na pościel z płyty MDF gr. 18 mm wyjeżdżające na rolkach, górna krawędź szuflady wyprofilowana na środku w sposób ułatwiający otwieranie, dno szuflady wykonane z płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało, o grubości 3 mm, ślizgacze poślizgowe (stopki z tworzywa). Krawędzie płyt oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze mebla.  Tapczan dopasowany do wymiarów materaca. Wysokość stelaża: 40 cm. Kolor płyty do ustalenia przed dostawą.  Materac: 900x2000 mm, grubość 15 cm, z pianki poliuretanowej o gęstości min. T-25, w pokrowcu zdejmowalnym (zapięcie na zamek błyskawiczny) z tkaniny typu szenil (kolor pokrowca do ustalenia przed dostawą), z możliwością dwustronnego korzystania z materaca. | **105** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | TAPCZAN 1-OSOBOWY Z MATERACEM – PRZEZNACZONY DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ | Konstrukcja wykonana z rurki stalowej kwadratowej 25x25 mm malowanej proszkowo na kolor czarny, boki z płyty wiórowej MDF gr. 25 mm, leżysko pod materac grubości 25 mm, 2 szuflady na pościel z płyty MDF gr. 18 mm wyjeżdżające na rolkach, fronty szuflad cofnięte względem boku łóżka (podcięcie na podnóżek wózka i stopy), górna krawędź szuflady wyprofilowana na środku w sposób ułatwiający otwieranie, dno szuflady wykonane z płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało, o grubości 3 mm, ślizgacze poślizgowe (stopki z tworzywa). Krawędzie płyt oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze mebla.  Tapczan dopasowany do wymiarów materaca.  Kolor płyty do ustalenia przed dostawą.  Materac: 1000x2000 mm, grubość min. 15 cm, sprężynowy, średnio-twardy, ze wzmocnionymi krawędziami, w pokrowcu zdejmowalnym (zapięcie na zamek błyskawiczny) z tkaniny typu szenil (kolor pokrowca do ustalenia przed dostawą), z możliwością dwustronnego korzystania z materaca.  Wysokość całkowita: 45-48 cm.  1 bok skrzyni niższy od wysokości materaca (bok łóżka nie może stwarzać dodatkowego dystansu dla osoby przesiadającej się z wózka oraz aby osoba siedzącą na krawędzi materaca nie uderzała się o rant krawędzi zewnętrznego boku skrzyni ) | **1** |