OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – NABYCIE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I LUDZI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu dostawczego dostosowanego do bezpiecznego przewozu osób (kierowca + 2 pasażerów)
oraz materiałów budowlanych .

Szczegółowe wymagania zostały określone w Arkuszu Informacji Technicznej (AIT),
stanowiącym załącznik nr 1.

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

* Pojazd ma być dostosowany do równoczesnego, bezpiecznego przewozu osób oraz materiałów budowlanych. Pojazd musi posiadać kabinę dla kierowcy **i 2 pasażerów**, oraz oddzielny przedział ładunkowy.
* Pojazd musi być dopuszczony do ruchu i posiadać odpowiednie dokumenty.
* Pojazd nowy (przebieg do 50 km), rok produkcji nie starszy niż 2022
* Kierownica usytuowana z lewej strony
* Dwa komplety kluczyków
* DMC 3500 kg
* Kolor biały, granatowy lub ciemno niebieski

Wymiary:

* Szerokość całkowita pojazdu z rozłożonymi lusterkami **nie więcej** niż 2475 mm
* Wysokość całkowita nie więcej niż ~~2590~~ **2645** mm
* Długość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 3450 mm
* Szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1760 mm
* Wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1850 mm
* Szerokość między nadkolami nie mniej niż 1380 mm
* Objętość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 11 m3
* Szerokość drzwi bocznych nie mniej niż ~~1270~~ **1260** mm
* Szerokość drzwi tylnych nie mniej niż ~~1560~~ **1555** mm
* Wysokość drzwi tylnych nie mniej niż 1730 mm

Nadwozie (kabina kierowcy):

* Układ foteli przednich 1+2
* Siedzenie pasażera dwumiejscowe
* Tapicerka ciemna materiałowa
* Pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)
* Co najmniej jeden schowek w kabinie kierowcy
* Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
* Oświetlenie kabiny

Nadwozie (przestrzeń ładunkowa):

* Przegroda pomiędzy kabiną pasażerską a przestrzenią ładunkową
* Zaczepy do mocowania ładunku zgodnie z normą DIN 75410
* Odsuwane drzwi boczne z prawej strony
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia nie mniej niż 180o z ogranicznikiem
* Wykładzina podłogi
* Wyłożenie boków przedziału ładunkowego pełnej wysokości
* Oświetlenie
* Ładowność nie mniej niż 950 kg

Podwozie:

* Opony nowe
* Rozstaw osi nie mniej niż 3750 mm
* Napęd na przednią oś

Silnik:

* Silnik wysokoprężny
* Paliwo Olej Napędowy
* Minimalna moc 120KM
* Spełniający normę Euro 6
* Skrzynia biegów manualna lub automatyczna

Wyposażenie dodatkowe (obowiązkowe):

* Klimatyzacja
* Radio cyfrowe
* Zestaw głośnomówiący Bluetooth
* Gniazdo USB
* Centralny zamek
* Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa
* Wykładzina/dywaniki w kabinie gumowa/e
* Immobilizer
* Światła do jazdy dziennej
* Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi
* Zestaw bezpieczeństwa (kamizelka odblaskowa (3szt), apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy)
* Hamulce tarczowe
* Poduszki powietrzne co najmniej dla kierowcy
* System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania
* System Auto Start-Stop
* Elektryczne sterowanie szyb przednich
* Układ wspomagania awaryjnego hamowania
* Kamera cofania lub czujniki

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)

* Każde wyposażenie, które jest niezbędne do zapewnienia wyposażenia obowiązkowego,
lub sprzedawane jest w nierozłącznych pakietach / zestawach.

Wymagania dodatkowe:

* Gwarancja serwisowa – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
* Gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów
* Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 60 miesięcy bez limitu kilometrów
* Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu
dla określonej liczby pasażerów wraz z instrukcją obsługi, dokumentem gwarancyjnym
 i świadectwem homologacji. Wszystkie dokumenty mają być sporządzone w języku polskim, z wyjątkiem dokumentów zharmonizowanych w ramach Unii Europejskiej
* Wykonawca zapewnia przez cały okres gwarancji możliwość dokonywania przeglądów gwarancyjnych w stacjach obsługi oddalonych nie więcej niż o 50 km od siedziby Zamawiającego. Brak dostępności stacji zapewniającej wymogi określone w niniejszym punkcie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi producenta bez utraty gwarancji. Autoryzowane stacje obsługi
dla dostarczonego pojazdu przez cały okres gwarancji muszą znajdować się w promieniu
 do 50 km lub 1 godziny jazdy od siedziby zamawiającego. Autoryzowana stacja obsługi,
o której mowa musi spełniać bezwzględnie następujące wymagania w celu zapewnienia
w pełnym zakresie usług bieżących oraz napraw powypadkowych:
	+ dysponować pełną aktualną dokumentacją techniczną, w skład której
	wchodzą m.in. schematy instalacji, katalogi części zamiennych całego pojazdu, instrukcje napraw
	+ dysponować przeszkoloną kadrą posiadającą doświadczenie w zakresie obsługi
	oraz napraw pojazdów oferowanej marki i typu.