Warszawa, 20.12.2021 r.

DZP-361/146/2021/MK/873

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/146/2021 pn.: Sukcesywna dostawa systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WIFI do budynków UW.

**Zestaw I**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. **Dotyczy OPZ pkt. D - AP wewnętrzny o wysokiej wydajności**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dostarczone punkty dostępowe sieci bezprzewodowej w ramach wymagań zdefiniowanych w Załączniku nr 1, pkt D, posiadały konstrukcję radia 4x4:4 w paśmie 5GHz oraz 2x2:2 w paśmie 2,4GHz?

1. **Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ pkt. A.2.**

„A.2. Dostarczone punkty dostępowe muszą być kompatybilne z klastrem kontrolerów posiadanym przez Zamawiającego: Extreme Networks VE6125 XLarge (wersja oprogramowania: 05.16.05.0012)”.

W związku ze znacznym ograniczeniem konkurencji wynikającym z powyższego zapisu, prosimy o możliwość dopuszczenia konkurencyjnego rozwiązania innego producenta, w przypadku którego wraz z pierwszą dostawą zostanie dostarczony wirtualny klaster kontrolerów obsługujący dostarczane przez Wykonawcę access pointy.

1. **Dotyc**zy **OPZ**

W związku z tym, iż w pkt G w Załączniku nr 1, Zamawiający jasno i bardzo szczegółowo określa parametry jakościowe charakteryzujące docelowe środowisko radiowe, czy Zamawiający zgadza się na usunięcie wymagań określonych w pkt A.7?

1. **Dotyczy OPZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone punkty dostępowe sieci bezprzewodowej w ramach wymagań zdefiniowanych w Załączniku nr 1, pkt A, posiadały certyfikację Wi-Fi CERTIFIED 6™ niezależnej organizacji Wi-Fi Alliance, potwierdzającą zgodność dostarczanych urządzeń ze standardem 802.11ax Wi-Fi 6?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Ad. 2

Nowe brzmienie wymagania A.2: Jeżeli oferowane punkty dostępowe nie współpracują   
z klastrem kontrolerów posiadanym przez Zamawiającego: Extreme Networks VE6125 XLarge (wersja oprogramowania: 05.16.05.0012), Wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie, przy pierwszym zamówieniu, współpracujący z nimi klaster kontrolerów, spełniający wymagania opisane w punkcie J.

Zamawiający dodaje do OPZ punkt J: Klaster kontrolerów WiFi

Ad. 3

Nowe brzmienie wymagania A.7: Anteny o wzmocnieniu nie mniejszym niż 2 dBi dla 2,4Ghz oraz 5Ghz.

Ad. 4

Nowe brzmienie wymagania A.5: Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.11e, 802.11k, 802.11r, 802.11i. Obsługa standardu 802.11ax powinna być potwierdzona przez certyfikację Wi-Fi CERTIFIED 6™ niezależnej organizacji Wi-Fi Alliance (spełnienie wymogu Zamawiający zweryfikuje na stronie: <https://www.wi-fi.org/> ).

W załączeniu:

* aktualny Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera