*Załącznik nr 1.2 do SWZ*

**FORMULARZ PARAMETRY**

 (zestawienie techniczno-funkcjonalne)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa trzech serwerów aplikacyjnych i dwóch UPS-ów dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z dopuszczeniem składania ofert częściowych”,** znak sprawy: **DZP-361/130/2021**, prowadzonego przez Zamawiającego **Uniwersytet Warszawski**, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy **(wpisać nazwę):**

**……………………………………………………………………………………………………………………….**

oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o parametrach techniczno–funkcjonalnych wskazanych i opisanych w tabeli poniżej.

|  |
| --- |
| **UPS – 1 szt.** |
| **L.p** | Wymagane minimalne parametry -opis.(wypełnił Zamawiający) | Parametry charakteryzujące konkretnie oferowany sprzęt -szczegółowy opis.**(wypełnia Wykonawca)** |
| **A** | B | C |
|  | **Marka, oznaczenie sprzętu, inne informacje**: |  |
|  | UPS300VADo zabudowy w szafie 10’, max wysokość 2USzyny montażoweMin. moc wyjściowa 3000VAAuto diagnozowanie, automatyczna regulacja napięcia (AVR), wbudowane gniazdo SMARTSLOT, wbudowane zarzadzanie za pośrednictwem protokołów WB/SMP, baterie wymienialne podczas pracy, inteligentne zarządzanie bateriami, LINE-interactive, miernik obciążenia, Network-grade line conditioning, wskaźnik stanu przeciążenia.Wskaźnik konieczności wymiany baterii, sinusoida na wyjściu, oprogramowanie, akumulatory wymieniane przez użytkownikaZabezpieczenia:Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, Termiczne.Zabezpieczenie przed przeładowaniem.Powiadomienie o rozłączenie akumulatora. Alarmy dźwiękowe, automatyczny test.Wbudowany wyświetlacz LCD, Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania.Liczba gniazd wyjściowych:IEC 320C13 – min. 8 szt.IEC 320C9 – min. 1 szt.Port komunikacyjny USB, Serial, RJ-45 min 10/100Base-TZarzadzanie i monitoring przez siec LANZasilanie WE230V/50HzZasilanie WY 220-240V/50Hz |  |
|  | GwarancjaMin 36 miesięcy. |  |

*<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>*