Warszawa, 17.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/220

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw XII**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania:

1. Prosimy o podanie zestawienia materiałów instalacji SSP. Występują różnice pomiędzy schematem blokowym, a rzutami kondygnacji. Sygnalizatory: schemat 12 szt., rzuty 13 szt.; ROP: schemat 10 szt., rzuty 11 szt.; Wskaźnik zadziałania: schemat 15 szt., rzuty 14 szt.; EKS 2wej/2wyj: schemat 11 szt., rzuty 9 szt.; EKS 4wej/4wyj: schemat 28 szt., rzuty 26 szt.
2. Prosimy o wskazanie poprawnej specyfikacji urządzeń systemu CCTV, tj. kamer oraz rejestratora. Opisy kamer oraz rejestratora w specyfikacji technicznej różnią się od opisów na schemacie systemu CCTV (rozdzielczość, przestrzeń dyskowa).
3. Prosimy o wskazanie pełnego standardu okablowania SSWIN. W specyfikacji mowa jest o UTP kat. 6, natomiast na schemacie systemu KD i SSWIN - UTP kat B2ca.
4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o System Kontroli Dostępu. Dział 2.3 przedmiaru „Instalacja KD i SSWIN” odnosi się jedynie do systemu SSWIN.
5. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące wykonania mebli wg pliku ,,DZUW-PW-WN-specyfikacja wyposażenie”:
6. poz. TB1.1 STÓŁ 8-OSOBOWY, TB1.2 STÓŁ 2-OSOBOWY, . TB1.3 STÓŁ 4-OSOBOWY

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie blatu stołu z forniru, a pozostałych elementów z drewna litego? Jest to ogólnie stosowana technologia przy produkcji tego typu mebli.

1. poz. TB2.2, TB3.1 Biurko

Czy blat biurka ma być wykonany z płyty mdf lakierowanej, czy z płyty melaminowanej? Są to dwa różne wykluczające się opisy. Jednocześnie pragniemy zasygnalizować, iż blat biurka wykonany z mdf-u lakierowanego będzie bardzo podatny na zarysowania i uszkodzenia, ten rodzaj materiału jest stosowany najczęściej na frontach szaf lub jako element dekoracyjny.

Najczęściej blaty robocze biurek są wykonywane z płyt melaminowanych oklejonych obrzeżem pcv, odpornych na zarysowania i uszkodzenia.

1. poz. KR1 SZAFKA POD BIURKO

Czy Zamawiający dopuści standardowe, ogólnie stosowane wykonanie  korpusu mebla z płyty melaminowanej, a frontu z płyty mdf lakierowanej na półmat w kolorze białym, czy wymaga wykonania całości mebla z płyty mdf lakierowanej, co będzie skutkowało bardzo wysoką ceną mebla i niską odpornością na zarysowania i uszkodzenia?

1. poz. GR1 REGAŁ TYP1

Trzeci rodzaj materiału (mdf pokryty folią w kolorze białym) opisany przy tej pozycji będzie znacznie się różnił od dwóch opisanych wcześniej, tj. płyta melaminowana w kolorze białym i mdf lakierowany w kolorze białym, i jest dużo słabszym jakościowo materiałem od płyty melaminowanej. Czy Zamawiający dopuści wykonanie regału z płyty melaminowanej o grubości 18 i 25 mm?

1. poz. SZ1 SZAFA NA OKRYCIA WIERZCHNIE

Czy Zamawiający dopuści standardowe, ogólnie stosowane wykonanie  korpusu mebla z płyty melaminowanej a frontu z płyty mdf z wykończeniem fornirowym, czy też wymaga wykonania całości mebla z płyty mdf fornirowanej, co będzie skutkowało bardzo wysoką ceną mebla i niską odpornością na zarysowania i uszkodzenia?

1. poz. L2 LADA W KAWIARNI i L3 LADA W PORTIERNI

Prosimy o doprecyzowanie materiału, z jakiego mają być wykonane blaty w ladach - czy ma to być konglomerat (materiał powstały z połączenia drobnego materiału kamiennego z żywicą poliestrową), czy np. corian/staron (monolit wykonany na bazie żywic akrylowych występujący w rożnych kolorach RAL), ponieważ występują dwa różne opisy?

Odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie w odrębnym piśmie.

Ad 2.

Specyfikację należy przyjąć zgodnie ze schematami.

Ad 3.

Należy przyjąć standard UTP kat. 6 B2ca

Ad 4.

Zamawiający załącza rewizję przedmiaru. ZAŁĄCZNIK.

Ad 5.

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie blatu stołu z forniru, a pozostałych elementów z drewna litego.
2. Blat biurka należy wykonać z płyty melaminowanej
3. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie regału z płyty melaminowanej o grubości 18 i 25 mm.
5. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
6. Lada ma zostać wykonana z materiału typu corian. Dodatkowo należy spełnić wszystkie parametry wynikające z wymagań pożarowych dla wszystkich mebli..

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera