Warszawa, 18.02.2022 r.

DZP-361/151/2021/MK/231

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-361/151/2021 pn.: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

**Zestaw XIII – odpowiedź na pyt. nr 4**

W związku z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanego zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

1. Dla przełącznika  " Gigabit SFP module, Single-mode, MiniGBIC, LC interface, Up to 10km distance" jaka jest wymagana ilość wkładek? Czy wszystkie porty SFP mają mieć wkładki?

Treść pozostałych pytań – nr 1, nr 2, nr 3 wraz z odpowiedziami została przekazana w odrębnym piśmie.

Odpowiedź:

Ad 4.

Wymagana liczba wkładek 28. Wszystkie porty SFP powinny posiadać wkładki.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera