Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego, przeglądy roczne i pięcioletnie (**bez sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej) **w latach 2022 – 2023.**

Wspólny Słownik Zamówień – CPV

71.63.00.00-3 – usługi kontroli i nadzoru technicznego

**I. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w:**

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1335 z póź. zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe.

2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690; Dz.U. z 2015 r. poz.1422; Dz.U. z 2019 r. poz.1065; Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz.1608).

3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego – Dz.U. 120 z 3 lipca 2003 r., poz. 1134.

4. Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1200 z póź. zmianami).

5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015 poz. 247 z dnia 24.02.2015 r. z póź. zmianami Dz.U. 2019 poz. 1827).

6. Polskich Normach oraz sztuką budowlaną.

**II. Okresowa kontrola roczna (półroczna dla obiektów o powierzchni zabudowy > 1000 m2) obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:**

a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania

obiektu,

b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

d. sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości dla potrzeb użytkowych – okresowa kontrola 2-letnia.

W obiektach należy dokonać kontroli szczelności instalacji gazowej i gazomierza. Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu podłączenia przewodu z zaworem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

1. W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich protokołów i szczegółowo opisać w protokole stan ich realizacji.

2. Sporządzenie szczegółowych protokołów z przeprowadzonych kontroli rocznych z wykonaniem dokumentacji fotograficznej obrazującej stan nieruchomości.

**III. Okresowa kontrola pięcioletnia obejmuje szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego:**

a. elementów budynków, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku,

b. elementów konstrukcyjnych obiektu, ścian konstrukcyjnych i działowych, stropów,

klatek schodowych, dachu, obróbek blacharskich, elewacji, balkonów, loggii, stolarki

okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych, posadzek, powłok malarskich, urządzeń

mocowanych do ścian i dachów,

c. elementów odwodnienia budynku, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku (separatory tłuszczowe i ropopochodne, szamba), przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,

d. estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia,

e. urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

f. kontrolę instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.

1. W trakcie kontroli należy dokonać kontroli wykonania zaleceń z poprzednich protokołów i szczegółowo opisać w protokole stan ich realizacji.

2. Sporządzenie szczegółowych protokołów z przeprowadzonych kontroli pięcioletnich z wykonaniem dokumentacji fotograficznej obrazującej stan nieruchomości.

3. Pisemne powiadomienie do dnia 31 maja i 30 listopada 2022-2023 r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa o kontroli przeprowadzonej w budynku Audytorium Maximum i Hoża 69 w Warszawie. Potwierdzenie o złożonym powiadomieniu należy w ciągu 5 dni dostarczyć kierownikom obiektów.

IV. Kontrole muszą być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia we wszystkich wymaganych specjalnościach do przeprowadzenia okresowych kontroli obiektów budowlanych.

V. Protokoły z kontroli należy wykonać w formie wydruku w 2 egzemplarzach dla każdego obiektu oddzielnie i formie elektronicznej /pdf/ w jednym egzemplarzu dla wszystkich obiektów. Protokoły podlegają sprawdzeniu przez Zamawiającego w przeciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju i ilości okresowej kontroli stanu technicznego obiektów w przypadku zmiany w tym zakresie Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane z póź. zmianami.

W celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie z kierownikami administracyjnymi obiektów:

Tyniecka 15/17, Al. Niepodległości 22, Smyczkowa 14, Szturmowa 4 - Leszek Burczycki, tel. 602 262 553

Pasteura 7, Banacha 2B - Rafał Lewicki, tel. 882 907 896

Żurawia 4,Nowy Świat 4 – Maciej Maniak, tel. 602 254 792

Stary BUW, Stołówka – Daniel Wieczorek, tel. 608 488 690

Audytorium Maximum, Dawny CIUW, Oficyna pod Wizytkami , Szklarnia– Anna Kwaśniewska-Twardziak, tel. 602 254 901

Biuro Spraw Socjalnych, Szkoła Języków Obcych, Bud. Samorządu Studenckiego, Przychodnia Lekarska - Dorota Sobolew, Kiosk tel. 22 552 20 40

Bud. Brama Główna, brama Oboźna – Artur Purtak – tel. 609 875 424

Hoża 69 i 74, Była Stacja Naukowa Świętokrzyska Bocheniec – Piotr Olik, tel. 604 760 675

Pałac Kazimierzowski, Pałac Tyszkiewiczów- Potockich – Wojciech Miksa, tel. 606 288 043

Krakowskie Przedmieście 1, Nowy Świat 69 – Jolanta Mitek - Rutkowska, tel. 602 254 846

Garaż, Altany śmietnikowe – Tomasz Zwierzchowski, tel. 600 938 622

**Planowane terminy przeglądów budowlanych**

**półroczych, rocznych, 5-letnich w latach 2022-2023**

* **5-letni: maj 2022 r -** dot. sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (bez sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Adres** | **Rodzaj i termin przeglądu** |
| 1. | Pałac Kazimierzowski | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 2. | Pałac Tyszkiewiczów  Potockich z oficyną | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 3. | Budynek dawnej Biblioteki UW | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| **4.** | **Budynek Audytorium Maximum** | **Krakowskie Przedmieście 26/28** | **Pięcioletni: maj 2022r**  **Roczny: maj 2022, 2023r**  **Półroczny: pażdziernik 2022, 2023r** |
| 5. | Budynek d. CIUW-u | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 6. | Oficyna pod Wizytkami | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 7. | Budynek Szkoły Języków Obcych | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 8. | Budynek Biura Spraw Socjalnych | Krakowskie Przedmieście 24 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 9. | Budynek Samorządu Studenckiego | Krakowskie Przedmieście 24 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 10. | Przychodnia Lekarska | Krakowskie Przedmieście 24 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 11. |  | Krakowskie Przedmieście 1 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 12. |  | Nowy Świat 69 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 13. | Altana Śmietnikowa | Nowy Świat 69 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 14. |  | Aleje Niepodległości 22 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 15. | Budynek Gospodarczy wraz ze śmietnikiem | Aleje Niepodległości 22 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 16. |  | Smyczkowa 14 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 17. |  | Tyniecka 15/17 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 18. | Budynek Gospodarczy wraz ze śmietnikiem | Tyniecka 15/17 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 19. |  | Żurawia 4 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 20. |  | Nowy Świat 4 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 21. | Garaż | Nowy Świat 4 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 22. |  | Pasteura 7 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 23. | Budynek mieszkalny | Hoża 74 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 24. | Bud. mieszk. oficyna | Hoża 74 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| **25.** |  | **Hoża 69** | **Pięcioletni: maj 2022r**  **Roczny: maj 2022, 2023r**  **Półroczny: październik 2022,2023r** |
| 26. | Altana Śmietnikowa | Hoża 69 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 27. | Pawilon IPJ | Hoża 69 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 28. | B. Berlin | Banacha 2B | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 29. | D. Gosp. Samochodowe | Banacha 2B | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 30. | Budynek warsztatowy | Banacha 2B | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 31. | Dodatkowe obiekty na terenie Kampusu Centralnego | Garaż | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| Kiosk | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| Budynek Brama Główna | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| Brama- ul. Oboźna | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| Altanka śmietnikowa - stołówka | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| Altanka śmietnikowa – Gmach Audytoryjny | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 32. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek A | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 33. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek B | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 34. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek C | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 35. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek D | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 36. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek E | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 37. | Budynek Stołówki | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Pięcioletni: maj 2022r  Roczny: maj 2022, 2023r |
| 38. | Szturmowa 4 | Szturmowa 4 | Roczny: maj 2022, 2023r |
| 39. | Szklarnia | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Roczny: maj 2022, 2023r |

**Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Adres** | **Pow. całkowita (m²)** | **Pow. zabudowy (m²)** | **Instalacje wchodzące w skład przeglądu** |
| 1. | Pałac Kazimierzowski | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 3927 | 1395 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c .  -instalacja chłodu |
| 2. | Pałac Tyszkiewiczów  Potockich z oficyną | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 2242 | 1320 + 396 (oficyna) | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c . |
| 3. | Budynek dawnej Biblioteki UW | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 4431 | 1150 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c  - instalacja chłodu |
| **4.** | **Budynek Audytorium Maximum** | **Krakowskie Przedmieście 26/28** | **4039** | **2312** | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody,  -instalacja grzewcza i c.t. – węzeł cieplny zasilany z m.s.c.,  -instalacja chłodu |
| 5. | Budynek d. CIUW-u | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 2272 | 716 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,  -instalacja grzewcza i c.t. – węzeł cieplny zasilany z m.s.c |
| 6. | Oficyna pod Wizytkami | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 741 | 279 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c |
| 7. | Budynek Szkoły Języków Obcych | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 852 | 230 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej  -instalacja grzewcza – zasilanie w ciepło z węzła budynku sąsiedniego. |
| 8. | Budynek Biura Spraw Socjalnych | Krakowskie Przedmieście 24 | 643 | 228 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – zasilanie w ciepło z węzła budynku sąsiedniego. |
| 9. | Budynek Samorządu Studenckiego | Krakowskie Przedmieście 24 | 1255 | 442 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c.;. |
| 10. | Przychodnia Lekarska | Krakowskie Przedmieście 24 | 684 | 228 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – zasilanie w ciepło z węzła budynku sąsiedniego. |
| 11. |  | Krakowskie Przedmieście 1 | 2140 | 589 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja zimnej wody - zasilanie z wodociągu miejskiego  -instalacja ciepłej wody użytkowej - zasilana przez węzeł cieplny (w budynku Nowy Świat 69)  -instalacja co -przez węzeł cieplny (w budynku Nowy Świat 69)  -instalacja hydrantowa  -instalacja chłodu |
| 12. |  | Nowy Świat 69 | 6967 | 1710 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c . |
| 13. | Altana Śmietnikowa | Nowy Świat 69 | 45 | 48 | Brak instalacji |
| 14. |  | Aleje Niepodległości 22 | 3956 | 1011 | instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c . |
| 15. | Budynek Gospodarczy wraz ze śmietnikiem | Aleje Niepodległości 22 | 26 | 30 | Brak instalacji |
| 16. |  | Smyczkowa 14 | 5325 | 1485,7 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza  -instalacja chłodu |
| 17. |  | Tyniecka 15/17 | 3635 | 1099 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza  -instalacja chłodu  -instalacja gazowa |
| 18. | Budynek Gospodarczy wraz ze śmietnikiem | Tyniecka 15/17 | 26 | 30 | Brak instalacji |
| 19. |  | Żurawia 4 | 2534 | 493 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c . |
| 20. |  | Nowy Świat 4 | 6042 | 1462 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c |
| 21. | Garaż | Nowy Świat 4 |  | 59 | -instalacja elektryczna  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowe  - Instalacje spiete z instalacjami z bud. Nowy Świat 4 |
| 22. |  | Pasteura 7 | 6262 | 1241 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,  - instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c  -instalacja gazowa  -instalacja chłodu |
| 23. | Budynek mieszkalny | Hoża 74 | 2025 | 823 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej (osobne w lokalach) ,  -instalacja grzewcza – osobne w lokalach  -instalacja gazowa |
| 24. | Bud. mieszk. oficyna | Hoża 74 | 835 | 221 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej (osobne w lokalach) ,  -instalacja grzewcza – osobne w lokalach |
| **25.** |  | **Hoża 69** | **4842** | **2386** | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – 2 węzły cieplne zasilane z m.s.c  -instalacja chłodu |
| 26. | Altana Śmietnikowa | Hoża 69 | 29 | 36 | Brak instalacji |
| 27. | Pawilon IPJ | Hoża 69 | 2166 | 1086 | * -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej * -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej   -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz ppoż.- odłączona  -instalacja grzewcza – odłączona  - instalacja chłodu - nieużytkowana |
| 28. | B. Berlin | Banacha 2B | 866 | 496 | * -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej   -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz ppoż.- odłączona  -instalacja grzewcza – odłączona  - instalacja chłodu - nieużytkowana |
| 29. | D. Gosp. Samochodowe | Banacha 2B | 302 | 201 |  |
| 30. | Budynek warsztatowy | Banacha 2B | 304 | 338 |  |
| 31. | Dodatkowe obiekty na terenie Kampusu Centralnego | Garaż | 66 | 79 |  |
| Kiosk | 43 | 49 |  |
| Budynek Brama Główna | 5 | 7 | Brak instalacji |
| Brama- ul. Oboźna | 6 | 11 | Brak instalacji |
| Altanka śmietnikowa - stołówka | 27 | 31 | Brak instalacji |
| Altanka śmietnikowa – Gmach Audytoryjny | 21 | 23 | Brak instalacji |
| 32. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek A | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | 1436 | 359 | -instalacja kanalizacji deszczowej instalacja  -kanalizacji sanitarnej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,  -instalacja grzewcza – kotłownia na paliwo stałe |
| 33. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek B | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | 468 | 468 | -instalacja kanalizacji deszczowej  -instalacja kanalizacji sanitarnej  - instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, (budynek odłączony od zasilania w wodę)  - Instalacja grzewcza (budynek odłączony od zasilania w ciepło) |
| 34. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek C | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | 553 | 553 | -instalacja kanalizacji deszczowej  - instalacja kanalizacji sanitarnej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej – odłączona  -instalacja grzewcza - odłączona |
| 35. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek D | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | 521 | 521 | -instalacja kanalizacji deszczowej  - instalacja kanalizacji sanitarnej  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej – odłączona  -instalacja grzewcza - odłączona |
| 36. | była Świętokrzyska Stacja Naukowa- budynek E | Bocheniec 55 A  28-360 Małogoszcz | 410 | 410 | -instalacja kanalizacji deszczowej |
| 37. | Budynek Stołówki | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 858 | 348 | - instalacja kanalizacji deszczowej - podłączenie do kanalizacji deszczowej  -instalacja kanalizacji sanitarnej - podłączenie do kanalizacji miejskiej ( separator tłuszczów)  -instalacje wodne :zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, hydrantowa  -instalacja grzewcza – węzeł cieplny zasilany z m.s.c .  - instalacja gazowa |
| 38. | Szturmowa 4 | Szturmowa 4 | 6184,60 | 914 | -instalacja kanalizacji deszczowej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  -instalacja kanalizacji sanitarnej- podłączenie do kanalizacji miejskiej  - instalacje wodne: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,  -instalacja grzewcza i c.t.– węzeł cieplny zasilany z m.s.c |
| 39. | Szklarnia | Krakowskie Przedmieście 26/28 | 180,41 | 149,92 | -instalacja kanalizacji sanitarnej,  -instalacje wodne: zimnej wody,  instalacja grzewcza (zasialne z węzła m.s.c. z budynku obok) |