**Załącznik nr 2 do SWZ**

………..........……………….……

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361/108/2022 na: „Dostawę i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu Warszawskiego”

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Producent i model** | **Cena jednostkowa PLN netto** | **Wartość PLN netto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Linie logiczne** |
| 1 | dostawa i instalacja 1m kabla UTP LSOH cat.6 | 30000 |  |  |  |
| 2 | dostawa i instalacja 1m kabla FTP LSOH cat.6  | 25000 |  |  |  |
| 3 | dostawa i instalacja 1m kabla zewnętrznego S/FTP cat.6 | 50 |  |  |  |
| 4 | dostawa i montaż patch panel modularny nie wyposażony 1U 24 porty – 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 5 | dostawa i montaż modułu typ keystone cat.6 nieekranowany – 1 szt. | 1500 |  |  |  |
| 6 | dostawa i montaż modułu typ keystone cat.6 ekranowany – 1 szt. | 1500 |  |  |  |
| 7 | dostawa i montaż wtyku ekranowanego RJ45 cat.6 – 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 8 | dostawa i montaż wtyku nieekranowanego RJ45 cat.6 – 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 9 | dostawa i montaż puszki gniazda pojedynczego podtynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 10 | dostawa i montaż puszki gniazda podwójnego podtynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 11 | dostawa i montaż puszki gniazda pojedynczego natynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 12 | dostawa i montaż puszki gniazda podwójnego natynkowego do modułów keystone – 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 13 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 0,5m – 1 szt. | 2000 |  |  |  |
| 14 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 1,0m – 1 szt. | 1000 |  |  |  |
| 15 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 1,5m – 1 szt. | 1000 |  |  |  |
| 16 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 2,0m – 1 szt. | 1000 |  |  |  |
| 17 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 3,0m – 1 szt. | 2000 |  |  |  |
| 18 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 5,0m – 1 szt. | 500 |  |  |  |
| 19 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 7,0m – 1 szt. | 500 |  |  |  |
| 20 | dostawa patchcord RJ45 cat.6 LSOH dł. 10,0m – 1 szt. | 500 |  |  |  |
| 21 | pomiary jakościowe LAN – 1 szt. | 4000 |  |  |  |
| **Trasy kablowe** |
| 1 | wykonanie trasy kablowej podtynkowej – 1 m | 1000 |  |  |  |
| 2 | wykonanie przepustu kablowego w ścianie, stropie – 1 szt. | 100 |  |  |  |
| 3 | wykonanie przepustów p.poż w ścianie, stropie, materiały własne – 1 szt. | 100 |  |  |  |
| 4 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 15x10 do 17x15x1000 - 1 szt. | 300 |  |  |  |
| 5 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 20x18 do 60x18x1000 - 1 szt. | 300 |  |  |  |
| 6 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 40x25 do 50x30x1000 - 1 szt. | 300 |  |  |  |
| 7 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 40x40 do 90x40x1000 - 1 szt. | 300 |  |  |  |
| 8 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 90x60 do 110x60x1000 - 1 szt. | 200 |  |  |  |
| 9 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 130x60 do 150x60 x1000 - 1 szt. | 100 |  |  |  |
| 10 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm 150x60x1000 - 1 szt.. | 100 |  |  |  |
| 11 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV LSOH składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 40x40 do 90x40x1000 - 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 12 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV LSOH składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 90x60 do 110x60x1000 - 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 13 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV LSOH składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych w mm od 130x60 do 150x60x1000 - 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 14 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej PCV LSOH składającej się z pojedynczych kanałów o wymiarach poprzecznych większych niż w mm 150x60x1000 - 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 15 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej koryta kablowe metalowe o wymiarach poprzecznych w mm 50x50x3000 - 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 16 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej koryta kablowe metalowe o wymiarach poprzecznych w mm 100x50x3000 - 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 17 | dostawa i montaż trasy kablowej natynkowej koryta kablowe metalowe o wymiarach poprzecznych w mm 200x50x3000 - 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 18 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne aluminium, GK 20x20 – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 19 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne aluminium, GK 30x30 – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 20 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne aluminium, GK 60x60 – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 21 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne plastikowe 20x20 – 1 szt. | 10 |  |  |  |
| 22 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne plastikowe 30x30 – 1 szt. | 10 |  |  |  |
| 23 | dostawa i montaż drzwiczki rewizyjne plastikowe 60x60 – 1 szt. | 5 |  |  |  |
| 24 | malowanie ściany 1m2 z materiałami | 100 |  |  |  |
| 25 | gipsowanie ściany 1m2 z materiałami | 100 |  |  |  |
| 26 | zabudowa GK 1m2 z materiałami | 100 |  |  |  |
| 27 | dostawa i montaż zabudowy p.poż EI60 m2 | 10 |  |  |  |
| 28 | dostawa i montaż puszka podłogowa (floorbox) metalowa do terakoty, gresu, paneli, parkietu bez uszczelnienia o pojemności nie mniej niż 12xM45 z jednym przepustem kablowym - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 29 | dostawa i montaż puszka podłogowa (floorbox) metalowa do wykładziny bez uszczelnienia o pojemności nie mniej niż 8xM45 z jednym przepustem kablowym - 1 szt. | 5 |  |  |  |
| 30 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe jednotorowe z pokrywą szerokość/wysokość/długość 125/28/2000mm - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 31 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe jednotorowe z pokrywą szerokość/wysokość/długość 190/28/2000mm - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 32 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe dwutorowe z pokrywą szerokość/wysokość/długość 125/28/2000mm - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 33 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe dwutorowe z pokrywą szerokość/wysokość/długość 175/28/2000mm - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 34 | dostawa i montaż kanały ocynkowane podpodłogowe dwutorowe z pokrywą szerokość/wysokość/długość 190/28/2000mm - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| **Optyczna korespondencja międzywęzłowa** |
| 1 | dostawa, montaż kabla światłowodowego 12J 1m | 1500 |  |  |  |
| 2 | dostawa i montaż patch panel ODF 19"modularny wyposażony 1U – 1 szt. | 80 |  |  |  |
| 3 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - LC 1m – 1 szt. | 150 |  |  |  |
| 4 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - LC 2m – 1 szt. | 150 |  |  |  |
| 5 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - SC/APC 1m – 1 szt. | 150 |  |  |  |
| 6 | dostawa patchcord DX 9/125 duplex SC/APC - SC/APC 2m – 1 szt. | 150 |  |  |  |
| 7 | dostawa patchcord MPO -MPO 10 m złącze żeńskie – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | dostawa patchcord MPO -MPO 20 m złącze żeńskie – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | dostawa patchcord MPO -MPO 50 m złącze żeńskie – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | dostawa i montaż patch panelu światłowodowego z kasetą MPO złącza LC – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | dostawa i montaż kompletnej mufy światłowodowej pionowej hermetycznej (IP68 do 1,5m), ilość spawów nie mniej niż 48, do montażu na słupie, ścianie, studni kanalizacji teletechnicznej, z co najmniej sześcioma okrągłymi przepustami kablowymi - 1 szt. | 4 |  |  |  |
| 12 | dostawa i montaż rękawa T-DUX 100 do uszczelnienia kanalizacji kablowej - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 13 | wykonanie złącza na kablu optycznym, 1 spaw światłowodu | 200 |  |  |  |
| 14 | pomiary jakościowe łącza optycznego za 1 włókno | 200 |  |  |  |
| **Szafy rack** |
| 1 | dostawa i montaż szafy rack wiszącej w rozmiarach od 6U 600x600 do 18U 600x600 drzwi pełne stalowe – 1 szt. | 5 |  |  |  |
| 2 | dostawa i montaż szafy rack w rozmiarach od 22U 600x600 do 42 U 800x800 drzwi pełne stalowe, z szybą, siatkowe – 1 szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | dostawa i montaż listwy zasileniowej 19" 8 gniazd Schuko 230V 16A z kablem przyłączeniowym o długości 2m lub 5m z uziemieniem z wtykiem Schuko 230V, 16A – 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | dostawa i montaż listwy zasileniowej zarządzanej 19" 8 gniazd C13 230V, oraz jednym gniazdem LAN RJ45 z kablem przyłączeniowym nie krótszym niż 1,5m zakończonym wtykiem typu C20 230V– 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | dostawa i montaż wyposażenia szafy wiszącej: metalowe uchwyty kablowe 44x44mm lub 44x66mm lub 44x88mm 5 szt., wentylator dachowy z termostatem 1 komplet | 10 |  |  |  |
| 6 | dostawa i montaż wyposażenia szafy stojącej: metalowe uchwyty kablowe 44x44mm lub 44x66mm lub 44x88mm 10 szt., panel wentylacyjny dachowy z termostatem 1 komplet | 10 |  |  |  |
| 7 | dostawa i montaż organizer kablowy poziomy – 1 szt. | 20 |  |  |  |
| 8 | dostawa i montaż organizer kablowy pionowy – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | dostawa i montaż półki 19" 450 mm – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | dostawa i montaż półki 19" 650 mm – 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | dostawa i montaż uziemienia szaf rack – 1 szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | dostawa i montaż mat akustycznych do szaf – 1 m2 | 1 |  |  |  |
| **Dokumentacja** |
| 1 | sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego za 100 m2 powierzchni użytkowej | 1 |  |  |  |
| 2 | sporządzenie dokumentacji powykonawczej za 100 m2 powierzchni użytkowej | 1 |  |  |  |
| **Prace dodatkowe** |
| 1 | demontaż osprzętu w szafie – 1 szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | demontaż szafy – 1 szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | demontaż 1m trasy kablowej | 1000 |  |  |  |
| 4 | demontaż 1 m kabla | 15000 |  |  |  |
| 5 | demontaż gniazda natynkowego/podtynkowego – 1 szt. | 500 |  |  |  |
| 6 | materiały pomocnicze – 1 szt. | 10 |  |  |  |
|  | **Wartość netto OGÓŁEM (PLN):** |  |
| **Cena brutto OGÓŁEM (PLN):** |  |

…………………………..….…….*,* dnia …………………. r.

 *miejscowość*

*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*