Formularz nr 3

**Oświadczamy, że oferowany w postępowaniu samochód jest fabrycznie nowy i posiada niżej wymienione cechy i parametry zgodne z opisanym w kolumnie nr 2.**

**Należy wypełnić kolumnę nr 4 potwierdzając , zaprzeczając lub podając dokładne parametry w odniesieniu do danych z kolumny nr 2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Samochód …………………………………………………  (**należy wpisać**: producent, marka, typ, model) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| lp | Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa |  | Odpowiedź wykonawcy |
| 1 | Pojazd posiada dopuszczenie do ruchu i na łączne przewożenie jednocześnie razem z kierowcą **minimum 3 osób** | parametr |  |
| 2 | Pojazd jest nowy (przebieg do 50km), rok produkcji nie starszy niż 2022 | TAK |  |
| 3 | Kierownica usytuowana z lewej strony | TAK |  |
| 4 | Dwa komplety kluczyków | parametr |  |
| 5 | DMC 3500 kg | parametr |  |
| 6 | Kolor biały, granatowy lub ciemnoniebieski | parametr |  |
| 7 | Wysokość całkowita nie więcej niż 2590 mm | parametr |  |
| 8 | Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami **nie większa** niż 2475 mm | parametr |  |
| 9 | Wymiary przestrzeni ładunkowej (nie mniej niż): długość 3450 mm;  szerokość 1760mm;  szerokość między nadkolami 1380 mm;  wysokość 1850 mm;  objętość 11 m3 | parametr |  |
| parametr |  |
| parametr |  |
| parametr |  |
| parametr |  |
| 10 | Wymiary drzwi (nie mniej niż):  szerokość bocznych 1300 mm;  szerokość tylnych 1560 mm;  wysokość tylnych 1730 mm | parametr |  |
| parametr |  |
| parametr |  |
| 11 | Układ foteli przednich 1+2;  tapicerka materiałowa ciemna;  siedzenie pasażera dwumiejscowe,  pasy bezpieczeństwa 3 punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia) | parametr |  |
| TAK |  |
| TAK |  |
| TAK |  |
| 12 | Co najmniej jeden schowek w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 13 | Oświetlenie kabiny | TAK |  |
| 14 | Przegroda między kabiną pasażerską a przestrzenią ładunkową  Zaczepy do mocowania ładunku zgodnie z normą DIN 75410  Wykładzina podłogi  Wyłożenie boków przedziału ładunkowego w pełnej wysokości  Oświetlenie | TAK |  |
| TAK |  |
| TAK |  |
| TAK |  |
| TAK |  |
| 15 | Odsuwane drzwi boczne z prawej strony | TAK |  |
| 16 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia nie mniej niż 180o z ogranicznikiem | parametr |  |
| 17 | Ładowność nie mniej niż 950 kg | parametr |  |
| 18 | Opony nowe | TAK |  |
| 19 | Rozstaw osi nie mniej niż 3750 mm  Napęd na przednią oś | parametr |  |
| TAK |  |
| 20 | Silnik wysokoprężny  Paliwo Olej napędowy  Minimalna moc 120kM  Spełniający normę Euro 6  Skrzynia biegów manualna lub automatyczna | TAK |  |
| TAK |  |
| parametr |  |
| TAK |  |
| parametr |  |
| 21 | Klimatyzacja | TAK |  |
| 22 | Radio cyfrowe | TAK |  |
| 23 | Zestaw głośnomówiący Bluetooth | TAK |  |
| 24 | Gniazdo USB | TAK |  |
| 25 | Podgrzewana przednia szyba | TAK |  |
| 26 | Centralny zamek | TAK |  |
| 27 | Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 28 | Wykładzina/ dywaniki w kabinie gumowa/e | parametr |  |
| 29 | Immobilizer | TAK |  |
| 30 | Światła do jazdy dziennej | TAK |  |
| 31 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi | TAK |  |
| 32 | Zestaw bezpieczeństwa  kamizelka odblaskowa (3 szt),  apteczka,  gaśnica,  trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| TAK |  |
| TAK |  |
| TAK |  |
| 33 | Hamulce tarczowe | TAK |  |
| 34 | Poduszka powietrzna dla kierowcy | TAK |  |
| 35 | Dodatkowa poduszka powietrzna pasażerów | TAK |  |
| 36 | System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania | TAK |  |
| 37 | System Auto Start-Stop | TAK |  |
| 38 | Elektryczne sterowanie szyb przednich | TAK |  |
| 39 | Układ wspomagania awaryjnego hamowania | TAK |  |
| 40 | Kamera cofania lub czujniki | TAK |  |
| 41 | Gwarancja serwisowa – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów | parametr |  |
| 42 | Gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów | parametr |  |
| 43 | Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 60 miesięcy bez limitu kilometrów | parametr |  |
| 44 | Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu dla określonej liczby pasażerów wraz z instrukcją obsługi, dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji (świadectwem homologacji dostarczonym wraz z pojazdem) oraz inne wymagane przepisami prawa. Wszystkie dokumentysporządzone w języku polskim, z wyjątkiem dokumentów zharmonizowanych w ramach Unii Europejskiej | TAK |  |
| 45 | Wykonawca zapewnia przez cały okres gwarancji możliwość dokonywania przeglądów gwarancyjnych w stacjach obsługi oddalonych nie więcej niż o 50 km od siedziby Zamawiającego. Brak dostępności stacji zapewniającej wymogi określone w niniejszym punkcie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi producenta bez utraty gwarancji. | TAK |  |